|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ssz.** | **"Hold úti óvoda újjáépítése" TOP-6.2.1-15-SL1-2016-00002 Műszaki leírás5000 Szolnok, Hold út 18-22., "Óvodai eszközök telepítésének kivitelezési munkái"** | **db** |
|  | **I. UDVARI ESZKÖZÖK** |  |
| 1 | Bárka – óvodai játszótéri eszköz két toronnyal, mozgó híddal, mászóhálóval, mászó fallal,rámpával, csúszdával /7,5x9m, 0,9m magasság/Bárka tartópillér alapozás - munkagödör földkiemeléssel, alap betonozással, visszatöltéssel (2 m3), bárka telepítése, elhelyezése | 1 |
| 2 | Homokozókeret - árnyékoló- és takaróponyvával - anyaga: pácolt fenyő, méretei: 3x3 m magasság: 0,3 m | 4 |
| FIX árnyékoló ponyva homokozó keret fölé: az árnyékoló textíliát textilfeszítőkkel fixen rögzítve a kívánt pontokhoz, direkt erre a célra felállított acél oszlopokon. (homokozó fölé helyezve) A FIX árnyékoló ponyva textíliája: könnyű, mikrohézagos textília, amitől a napvitorla szépen feszül. Kellemesen átjárja a szél, nagy esőzéskor pedig lefolyik róla a víz, illetve átengedi a vízcseppeket. UV-védelme biztonságos árnyékot ad. 4 db acél pillér elhelyezése, valamint telepítése az árnyékoló ponyvához |
| Homokozókeret elhelyezéséhez szükséges földmunkák, alapozási munkák valamint annak elhelyezése és telepítése, Kültéri napvitorlához 4 db acél pillér elhelyezése, valamint telepítése |
| 3 | Rugós mérleghinta - Fóka - 1,15x1,35 mmagasság: 0,8 m, rugós mérleghinta elhelyezéséhez szükséges földmunkák, alapozási munkák valamint annak elhelyezése és telepítése (0,1 m3) | 1 |
| 4 | Asztal 2 db paddal - anyaga: fa, felületkezelt, 1,2x1,4 mmagasság: 0,7 m, Asztal 2 db láb alapozása, földmunkával és betonozással, 2 db pad - 4 db lábának alapozása földmunkával és betonozással (0,3 m3) | 4 |
| 5 | Billenthető szemetes – anyaga: fa, 0,45x0,57 mmagasság: 0,8 m | 5 |
| 6 | Biztonsági hinta, gumilap ülőkével, kiesésvédő hevederrel | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **MOZGÁSFEJLESZTÉS** |   |
| 7 | Óvodai bordásfal 200x62x11 cm falra szerelhető kivitelben, szerelvényekkel | 10 |
|  | **I.UDVARI ESZKÖZÖK** |  |
| 8 | Mókuskerék - 42 kg, 155x60x35 cm, acél kereten, fa kerékkel | 1 |
| 9 | Autó kormánnyal, kispadokkal 1x1,8 mmagasság: 0,75 mAnyaga: pácolt fenyő, HDPE lemez, platólemez | 1 |
| 10 | Rugós játék – lóhere 0,79x0,79 m, alapozással, földmunkával, betonozással (0,1 m3) | 1 |
| 11 | Plútó lépegető, 9 lépegető fokkal, lépegetők 5 cm -20 cm szintkülönbségig, anyaga: fa, 5 helyen alátámasztva, alapozással, földmunkával és betonozással, (0,1 m3) | 1 |
| 12 | Polyball labdadobáló, 1 db oszlopon labdatölcsér + 4 kidobó tölcsér, anyaga műanyag, színes kivitelben, alapozással, földmunkával és betonozással (0,05 m3) | 1 |
| 13 | Mobil mozgatható árnyékoló napvitorla, textil, 3,5 m x 3,5 m, pergolák közötti területen, pergolához rögzítve | 6 |
| 14 | 180x180 cm zajszűrő rács | 22 |
| 15 | Napvitorla - 25 m2 árnyékolható felület, napvitorla: az árnyékoló textíliát textilfeszítőkkel fixen rögzítve a kívánt pontokhoz, direkt erre a célra felállított acél oszlopokon. (homokozó fölé helyezve) A FIX napvitorla textíliája: könnyű, mikrohézagos textília, amitől a napvitorla szépen feszül. Kellemesen átjárja a szél, nagy esőzéskor pedig lefolyik róla a víz, illetve átengedi a vízcseppeket. UV-védelme biztonságos árnyékot ad. Kültéri napvitorlához 4 db acél pillér elhelyezése, valamint telepítése | 1 |
|  | **Csoportszobák** |  |
| 16 | Ágytároló szekrény óvodai fektető ágyhoz160x70x180 cmAnyaga: laminált forgácslap | 4 |
| 17 | Szerelt jellegű WC-t elválasztó paraván készítése kompletten, fém lábakkal, 90 cm széles oldallappal28 mm vastag kétoldaltlaminált bútorlapból, szerelvényekkel,porszórt vagy eloxált aluprofilokkal | 16 |
|   | **Minden helyiség** |   |
| 18 | Fa karnis 150 cm hosszúságú, natur felületű | 45 |
| 19 | Fa karnis 350 cm hosszúságú, natur felületű | 2 |